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Fig. 1 - Apa TM P703-PT03V con pi

Fig 2 - Ape TM P703-P703V con furgone.
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Le Vespacar TM P 703 présente
une série équilibrée de solutions
techniques et esthétiques pour
une jouissance pratique et poly-
valente du véhicule

«TM>» signifie en effet «transport
multiple» et veut souligner la mul-
tiplicité d’emplois auxquels il est
destiné.

Vespacar TM P 703 est la nouvelle
maniére de concevoir et de proje-
ter le «Trois-Roues» et confirme la
volonté Piaggio de poursuivre une
constante évolution de ses véhicu-
les commerciaux en maintenant
valable et actuelle la formule.

Le nouveau vespacar TM P 703 est
une réponse compléte aux deman-
des de la clientéle toujours plus
exigeante, qui cherche dans un
moyen de transport des perfor-
mances élevées, une conduite
confortable et sdre, un styling
moderne, des finitions soignées et
des frais d’emplol et d'entretien
limités.



[image: image4.jpg]Données pour [identifica-
tion:

Les matricules pour I'identifica-
tion sont constituées par le préfixe
ATM2T sur le chassis, ATM2M sur
le moteur et par un numéro (voir
fig. ci-contre).

Elles seront toujours indiquées
sur les commandes de piéces de
rechange.

Clés

Le véhicule est livré avec deux
clés qui ouvrent le commutateur
démarrage (a) et pour I'ouverture
et fermeture portes cabine et ser-
rure du bouchon réservoir essence

(b).

Notice:

Noter le numéro estampillé sur les
clés en dotation au véhicule parce
que dans le cas de demande de
clés de rechange il n'y a pas d’au-
tre possibilité d’identification.




[image: image5.jpg]Fig. en haut: Estampillage sur le chassis
et sur le moteur.
Fig. en bas: a) Clé pour commutateur

démarrage; b) Clé pour fermeture portes
cabine.

)





[image: image6.jpg]Ouverture et fermeture
portes cabine

Les portes s’ouvrent de I’extérieur
avec commande par poussoir, de
I'intérieur avec commande par
levier («2», voir figs. a la page 7).
Les poussoirs de la porte sont
pourvus de serrure antivol action-
née par clé de I'extérieur.

Ne pas lubrifier les poussoirs des
serrures; éventuellement intro-
duire du graphite dans les fentes
du poussoir,

Les portes de la cabine sont en
outre pourvues de glaces descen-
dantes commandées par la poi-
gnée «1» illustrée en fig. a la page
Y




[image: image7.jpg]Fig. gauche; Poussoir commande ouver-
ture portes pourvu de serrure antivol.

Fig. droite: 1. Poignée de commande
descente -levée glaces portes: pour des-
cendre ou lever les glaces appuyer sur le
levier dont la poignée est pourvue (comme
indiqus par fléche). 2. Levier pour ouver-
ture porte de I'intérieur.





[image: image8.jpg]Acceés au moteur

Pour exécuter des opérations
d’entretien (nettoyage filtre a air,
démontage coiffe et culasse,
réglage tension courroie de la
dynastart etc.), il faut accéder au
moteur du caisson, en retirant le
couvercle en tirant vers le haut la
poignée jusqu’a permettre le dé-
crochage des ressorts «A» illu-
strés en fig. a la page 9.

Basculage ridelles

La partie AR. et les ridelles des
carrosseries «caisson» peuvent
étre renversées en décrochant les
fixations: dans ce but il suffit de
tourner de bas en haut, les deux
leviers «B» placés latéralement
jusqu’a libérer le crochet de son
logement (voir fig. & la page 9).
Sur les véhicules avec carrosserie
fourgon, aprés avoir renversé en
haut le hayon il est possible
d'abattre méme la ridelle infé-
rieure aprés avoir décroché les
deux verrous «D» illustrés en fig.
en bas & droite.
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Avant de se servir du triporteur
vérifier:

1) Le niveau du réservoir d’essence
«An et du réservoir de I'huile «B»
(voir fig. & la page 15).

2) Le niveau de Ihuile dans
I'ensemble changement transmis-
sion: dévisser le bouchon de rem-
plissage (fig. a la page 35) et
s'assurer que le niveau soit entre
les positions «min.» et «max.» indi-
quées sur la tige du bouchon.

3) Le niveau de I’huile dans le
réservoir du frein (voir page 35).

4) Les bornes de la batterie: pren-
dre soin que les bornes contremar-
quées par + (positif) et par — (né-
gatif) soient jointes aux cables
respectifs, en particulier la con-
nexion au pble négatif doit étre
connectée avec le cable soudé a
masse sur le chéssis. L'inversion
des connexions détériore rapide-
ment le régulateur.

5) A ce que la batterie soit chargée
et remplie avec la quantité de solu-
tion indiquée; la solution doit




[image: image11.jpg]lécher la plaque percée qui couvre
les éléments intérieurs (c'est-a-
dire, elle doit &tre a un niveau de
quelques mm au dessus des élé-
ments mémes).

Prendre soin que le monobouchon
soit bien vissé et le tube du reni-
flard soit introduit dans I'orifice
sur le chassis.

N. B.: Contrler au moins une fols par mois
et plus souvent en ét&, le niveau de I'élec-
trolythe dans la batterie (voir page 21).
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[image: image12.jpg]Ravitaillement d’essence et
d’huile

Ravitailler le réservoir «A» avec de
I'essence pure type normal pour
autos (fig. & la page 11 pour les
positions du robinet); et le réser-
voir «B» avec de I'huile SAE 40 (fig.
4 la page 11 & gauche): ESSO
2—T MOTOR OIL 40; SHELL
SUPER 2—T MOTOR OIL; TOTAL
2—T MOTOR OIL; CHEVRON
2—T MOTOR OIL; ARAL 2—T
MOTOR OIL.

Rédage

Aprés les premiers 1000 Km., rem-
placer Phuile dans [P'ensemble
boite du changement des
vitesses-transmission (voir a la
page 25), contréler le niveau de
I'huile dans le réservoir du frein
hydraulique (page 25), régler la ten-
sion de la courroie de la dynastart
(page 29) et vérifier le serrage des
boulons et des écrous; particulie-
rement ceux qui serrent Ies roues.



[image: image13.jpg]Kilometres Premiers
totalisés 1000 Km.

Ne pas dépasser pendant le rédage
les vitesses suivantes (Km/h)

1.re vit. K’T]S
2.6 vit i
3.e vit, D
4.0 vit. yig





[image: image14.jpg]Pression des pneus

Roue AV.: & partir de 2 kg/cm?
veéhicule a vide ou avec une charge
trés limitée jusqu'a arriver a 2,5
kg/cm? a pleine charge.
Roues AR.: 4,5 kg/cm?

Chassis

Roue AV.: 2,5 kg/cm?
Roues AR.: 5 kg/cm?

Vitesse max. admissible

Pendant I'’emploi du véhicule ne
jamais dépasser le numéro de
tours max. de 6400 tr/mn comme
spécifié.

1. re vit. 12 km/h

2.evit. 22km/h

3.evit. 37 km/h

4.evit. 84 km/h



 [image: image15.jpg]Climatisation cabine

Pour chauffer I'habitacle tirer vers
le haut le levier «A» avec poignée
rouge de commande du dispositif
de chauffage (fig. a la page 16)et
déplacer en arriere le levier com-
mande diaphragme «Rd» (voir fig. a
la page 16).

Pour éviter I’entrée de I'air chaud,
déplacer le levier sur la position
normale.

Le véhicule est pourvu de dé-
givreur pare-brise, réalisé en pro-
longeant le conduit de I'air chaud,
qui au lieu de terminer dans son
entrée dans la cabine arrive
jusqu’a la grille du dégivreur «D»
ce conduit est pourvu & cété du
tube support siége de deux oules
«G» (fig. & la page 16) avec bouton
pour régler I'entrée d'air chaud
dans la cabine et sur la grille du
déglivreur.

N. B.:Pour éteindre le dégivreur ou le
chauffage de I'habitacle agir sur le bouton
de commande jusqu'a ouvrir ou fermer
completement les oues.




[image: image16.jpg]| de chauffage cabine.

Schéma de fonctionnement du dispositif





[image: image17.jpg]Démarrage

Avant ds démarrer s'assurer:

— que le frein & main ne soit pas
blogué.

—que le levier de la marche
arriére soit placé sur la position
«en bas» ou «en haut» selon qu'on
voudra avancer ou aller en marche
arriére.

Départ

Le moteur étant ralenti, débrayer
et placer la poignée du change-
ment de vitesses dans la position
de 1. &re vitesse.

Pour démarrer embrayer lente-
ment et en méme temps donner
des gaz en tournant la poignée
droite du guidon.

Marche arriére

Pour engager la marche arriére:
a) Arréter le véhicule, le moteur au
ralenti, placer le levier du change-
ment des vitesses au point mort.
b) Déplacer vers le haut le levier
M. A. jusqu’a la position de butée.



  [image: image18.jpg]c) Engager la 1ére vitesse,
embrayer lentement et tourner la
poignée commande gaz de fagon &
faire démarrer le triporteur.

Pour passer de la marche arrigre &
la marche avant répéter les opéra-
tions a), b), c) en déplacant le levier
en bas jusqu'a la position de
butée,

Arrét du moteur

Avant d’arréter le moteur déplacer
le levier de commande sur la posi-
tion «point mort», aprés, tourner la
clé du commutateur sur «0».

L'installation électrique est proté-
gée par 6 fusibles de 8 A placés au
dessous du tableau de bord, a la
gauche de I'axe de direction (voir
fig. & la page 19).




[image: image19.jpg]Fusibles Circuits protégés

A Codes des projecteurs

B Projectaurs en phare ot
voyant temoin reletit

G Avertisseur, Essuie
glace, Ampoule
éclairage habiiacle

D Fou stop Indicateurs
de direction AV. et AR.
avec voyant témoin

E Feu de position AV, droit, et Fusibles

fati.de pos 0N AR digk: Note - | est nécessalre, avant de famplacer un

tusible, de rechercher et d'éliminer ‘avirie o
en a provoqus la fusion

Feu de posttion AV.

F  gauche, feu de position
AR. gauche, Voyant
témein feux de position
feu compteur
Kilométrque




[image: image20.jpg]Installation électrique

L’énergie électrique pour les dis-
positifs d'éclairage et de signali-
sation est fournie en courant con-
tinu par un groupe dynastart-
batterie (12 V—32 Ah), avec régu-
lateur de tension séparé du groupe
télérupteur, les deux installés
dans la cabine sous le siége «bas-
culant.

La dynastart réunit la fonction de
dynamo-générateur et de démar-
reur: en particulier, pendant le
démarrage elle absorbe courant de
la batterie et fonctionne comme
moteur électrique. Démarrez le
moteur du véhicule et gagnez une
certaine vitesse, la dynastart fonc-
tionne comme une dynamo nor-
male, tandis qu’elle charge la bat-
terie et alimente aussi I'installa-
tion électrique.



 [image: image21.jpg]Entretien

Batterie

Pour contréler et rétablir le niveau
des électrolytes agir comme suit:

Retirer le monobouchon «A» et
effectuer le contréle et le rétablis-
sement éventuel du niveau des
électrolytes ensuite remonter le
monobouchon «A» sur la batterie.

Si on doit démonter la batterie de
son logement par exemple pour
recharge ou remplacement,
débrancher les cébles et dévisser
(sans les oter) les deux écrous
papillon «B» de fagon & renverser
le chassis d'ancrage «C» comme
indiqué par la fléche dans la fig. &
la page 22.




[image: image22.jpg]Pour remonter la batterie réaliser
les opérations inverses.

N. B. Dans les opérations de rémontage
avolr soln que le monobouchon wA»
s'insére parfaitement dans les trous rés-
pectifs, et que le tube du reniflard soit
inséré dans le trou sur le plancher.

Contrle et rétablissement niveaux dans
la batterie.



 [image: image23.jpg]Réglage du carburateur

Pour régler le ralenti, visser ou
dévisser la vis avec ressort mon-
tée sur le corps du carburateur et
jouant sur |a valve du gaz (fig. a la
page 24, n. 2). Dans la partie infé-
rieure du carburateur, il y a aussi
une vis & ressort qui agit sur le
conduit du ralenti (fig. & la page 24,
n. 4). W
Pour ne pas influencer le fonction-
nement du moteur a bas régime on
conseille au client de ne jamais
modifier lui-méme la position de
cette vis mais de s'adresser exclu-
sivement & nos Stations-Service.

Schéma alimentation et distribution

(voir fig. & la page 24)

1. Robinet d'essence 2. Vis de réglage de
la butée de la valve gaz 3.Transmission
commande gaz 4.Vis réglage ralenti 5.
Gicleur de ralenti 6. Transmission pour
starter 7. Dispositif limiteur de rév. 8. Fil-
tre & air (du type cartouche en papier) 8.
Calibrage air de ralenti 10.Trou d'évent,
maxi 11. Soupape starter 12. Gicleur star-
ter 13.Cuve 14. Gicleur maxi 15. Flotteur
16. Pointeau 17. Soupape des gaz 18.Lu-
miére d'échappement 19.Tuyau d'admis-
sion 20. Vis avec boutans sur le couvercle
filtre & air.




[image: image24.jpg]N. B. Pour le bon fonctionnement de I'ali-
mentation, s'assurer que le reniflard sur le
bouchon du réservoir de mélangs soit trés
propre.

Dl servaoio

= Air
= Essence





[image: image25.jpg]Remplacement de I’huile

Vider le carter par le trou de
vidange (sous le chassis; voir la
fig. en haut & droite). Introduire par
le goulot de remplissage (fig. en
bas & droite) 885 g d’huile neuve
(1000 cm?)

Dans les contréles du niveau,
I’huile doit toujours étre comprise
entre les positions de «min» et
«max» estampillées sur la tige du
bouchon.

Rétablissement du niveau de
I’huile dans le réservoir de la
pompe frein

Dévisser le bouchon du réservoir
de I'huile («A» fig. & la page 26 en
haut) et introduire I'huile néces-
saire.

Le niveau doit rejoindre la hauteur
comprise entre 1 cm au-dessous
de la surface du bouchon (niveau
maxi) et 1 cm au-dessus du bout
du réservoir (niveau minimum): le
réservoir de I'huile est de matériel
transparent de fagon que le con-
tréle des niveaux susdits est faci-
lité.




[image: image26.jpg]N. B. Le liquide du circuit de freinage est
hygroscopique,  clest-a-dire  absorbe
I'humidité de I'air environnant.

S Ihumidité contenue dans le liquide
freins dépasse une certaine valeur, on
obtiendra un freinage inefficace.

Dans les normales conditions de conduite
ot climatiques il est recommands de chan.
ger le liquide freins tous les 20000 km ou de
toute fagon tous les 2 ans

Si les freins sont soumis a de lourdes
efforts changer le liquide plus fréquem:
ment.




[image: image27.jpg]Remplacement cartouche
en papier

Oter le couvercle couvre-moteur
(fig. & la page 9, en haut & gauche).
Le filtre & air (du type & cartouche
en papier) peut étre démonté (fig. &
droite) en dévissant les trois bou-
tons et en 6tant le couvercle de la
boite du filtre a air.

Démontage de la culasse

Accéder au moteur du c6té posté-
rieur du véhicule, débrancher le
céble H.T. de la bougie (voir fig. &
la page 28 a droite), dévisser
I’écrou de fixation moteur au chas-
sis en prenant bien garde de ne
pas faire tomber le moteur,
démonter la coiffe de refroidisse-
ment et les écrous qui fixent la
culasse au cylindre.

Baisser donc le moteur pour per-
mettre de sortir la culasse
(S’adresser aux Stations-Service).




[image: image28.jpg]Remplacement de la bougie

On peut accéder a la bougie du
cOté postérieur du véhicule.
Débrancher le cable H.T. et dévi
ser la bougie avec la clé a tube 17-
21 (voir fig. a droite).

Al remontage présenter la bougie avec
Inolinalson nécessaire et la visser a la
maln; 8o servir de la clé seulement pour le
blocage.





[image: image29.jpg]Contrale tension courroie

Accéder au moteur (fig. a la page
9). Retiré le bouchon en caout-
chouc du trou «A» (fig. a la page
30), introduire une tige (un crayon):
& travers le trou la tige va toucher
la courroie. Avec deux doigts
appuyés sur la tige contréler la
course; la tension de la courroie
sera correcte si la course ne
dépasse pas 7-8 mm; dans le cas
contraire faire régler la tension de
la courroie aux ateliers autorisés,
qui dispasent de I'outil (étalonné)
nécessaire. Aprés le controle
remonter avec un tournevis le bou-
chon sur le trou «A» et placer le
couvercle couvre - moteur.

Calage

Comme dans ce type d'allumage
n’existent pas des organes méca-
niques soumis & usure, le calage
reste pratiquement inaltéré avec le
temps. De toute fagon en cas de
difficultés d’allumage s’adresser &
nos Station-Service.




[image: image30.jpg]Pour éviter des dommages irrépa-
rables au dispositif électronique
d'allumage s’assurer que les con-
tacts au dispositif susdit et au
commutateur principal & clé
solent réalisés Correctement; ne
jamais effectuer des essais de
connexions ou de débranche-
ments le moteur en marche.

Fig. ci-contre: contréle tension
courroie de la dynastart.





[image: image31.jpg]Dépose de roues et pneus

Le cric et |a roue de secours sont
logés dans la cabine sous le siege,
c6té gauche, et sont fixés par des
courroies élastiques. Pour les sor-
tir décrocher les courroies des
fixations relatives.

Pour démonter les roues bloquer
le véhicule avec le frein & main,
desserrer les 5 écrous de fixation
et, aprés avoir placé le cric comme
sur les images des figs. & la page
32 soulever le véhicule jusqu'a ce
que la roue a remplacer se trouve &
quelgques centimétres du sol.
Oter donc les écrous de fixation et
sortir la roue.

Au remontage serrer légérement
les écrous et, aprés avoir baissé le
véhicule les serrer a fond.

Le changement des roues doit étre
fait avec le véhicule a plat.; si non
mettre une cale & |a roue AR

Un contréle régulier des pneus
contribue a une plus grande sdreté
pendant la marche et en prolonge
méme la durée.




[image: image32.jpg]Application du eric

A gauche: soulévement roue AV
A droite: soulévement roue AR

Il est donc de régle de controler
périodiquement les pressions de
gonflage (voir page 14) et de véri-
fier des conditions d’usure de la
chape ayant soin d'extraire les
corps étrangers des profils. Pour
remplacer le pneu s'adresser aux
ateliers autorisés ou outillés pour
le démontage et remontage.





[image: image33.jpg]Réglage des freins

Les méchoires des freins sont
dotées de dispositif d’autorégula-
tion, qui rétablit automatiquement
le Jeu correct entre machoires et
tambours indépendamment de la
consommation du matériel de frot-
tement, donc il n'est pas néces-
saire d’intervenir manuellement
pour le réglage.

Sur les tambours des freins il y a
un trou avec bouchon a vis («A» en
fig. & la page 34) par lequel on peut
controler les conditions d'usure
du matériel de frottement: en cas
d'excessive usure remplacer les
machoires (S’adresser aux
Stations - Service).

Purge de I'air

Il faut préalablement nettoyer
I'extremité du robinet de purge «B»
(voir fig. a la page 34) et déposer le
capuchon de protection.

Appliquer sur le robinet un tuyau
en caoutchouc et plonger l'autre
extrémité dans un récipient trans-
parent rempli avec de I'huile pour
freins; dévisser le robinet d'un
demi-tour & peu prés, agir sur la
pédale du frein avec un mouve-




[image: image34.jpg]ment lent et, en appuyant a fond,
revisser le robinet «B». Répéter
'opération jusqu'a ce que du
tuyau plongé dans le verre les bul-
les d’air aient entiérement dispa-
rues. Tout en appuyant sur la
pédale de frein, revisser le robinet
de purge, le nettoyer et remonter le
chapeau de protection. La purge
doit 6tre répétée pour chaque
roue, en vérifiant le niveau du
liquide dans le réservoir. Aprés la
purge, rétablisser le niveau de
I'huile (page 26).





[image: image35.jpg]Orientation projecteur

Placer le véhicule & vide sur terrain
plat 2 10 m de distance en face
d’un écran blanc qui se trouve
dans la pénombre (voir fig. & la
page 36) et s’assurer que I'axe du
véhicule soit perpendiculaire a
I'écran. Tracer sur I'écran deux
lignes verticales «a-a» & la dis-
tance «A», correspondant a
I'entr'axe des projecteurs. Tracer
une ligne horizontale «b - b» dont
la hauteur «B» du sol corresponde
40,9 xC; le faisceau lumineux en
position «code» la ligne de démar-
cation horizontale entre la zone
obscure et illuminée ne doit pas se
trouver au dessus de la ligne hori-
zontale «b-b». Mettre maintenant
le commutateur en position phare,
contrdler que le centre du faisceau
de profondeur de chaque projec-
teur soit la verticale correspon-
dante «a-a», ou légérement &
I'extérieur.



  [image: image36.jpg]A = Distance entre les centres des projec-
teurs B = Cx 0,9 C = Hauteur du sol du
centre des projecteurs B = Cx 0,95 lors-
que I'orientation des projecteurs est effec-
tuge le véhicule a 5 m de distance de I'é-
cran.

Notice: Les deux projecteurs sont pourvus
de deux vis de réglage qui permettent de
corriger des altérations éventuelles dans
Vinclinaison (vis inférieure), ou dans la
divergence (vis supéricure) du faisceau
lumineux. Pour accéder aux vis il est nécos-
saire d'abord d'Oter I'encadrement de finis-
sage extérieur du projecteur





[image: image37.jpg]Récapitulation des normes d’entretien et de graissage

PRINCIPALES OPERATIONS A EFFECTUER

TOUS LES 4000 Km. Décalaminage tube d'échappement silencieux,
culasse et piston,

Vérific. niveau huile changement vitesses-diffé-
rentiel.

Veérification niveau huile dans le frein hydrauli-
que.

Craissage articulations et leviers de comman-
de (c6té moteur).

TOUS LES 8000 Km. Remplacement complet huile dans le
changement de vitesses - différentiel.

* Greissage cables commandes.

TOUS LES 15000 Km.m Remplacer |a cartouche filtrante.

MOTEUR: lubrifié par le dispositif «LS». (voir pag. 7 - fig. 2).

Esso 2- T Motor Oil 40 - Esso Extra Motor Qil 10 W -
30 - Shell X - 100 Motor Oil 30 - Mabil Oif 20 W - 30,

Liquido FIAT Etichetta Azzurra DOT 3 - Mobil Super He-
avy Duly Brake Fluid

Ess0 2 -T Motor Ol 40 - Esso Extra Motor Oil 10 W -
30 - Shell X - 100 Motor O1! 30 - Mobil Oit 20 W - 30.

Esso 2 - T Motor Ol 40 - Esso Extra Motor Oil 10W -
30 - Shell X - 100 Motor Oil 30 - Mobil Oil 20 W - 30.

Essa Beacon 3 - Fial Jota 3 - Shell Alvania Grease 3 -
Mobilux Grease 3

AC AIRAC FLAT PACK

Esso 2 - T Motor Oil 40 - Shell 2 - T Moter il - Total
2- T Motor Oil - Chevron 2- T Motor il - Aral 2- T Motor
ail

* S'adresser aux Stations - Service.

®Sionemploie le véhicule surtout sur des routes poussiéreuses: nettoyera boite dufiltre et remplacer Ia cartouche fitrante plus sou





[image: image38.jpg]Nettoyage du véhicule

Pour les surfaces extérieures du
moteur, du différentiel et pour les
parties métalliques qui ne sont
pas vernies se servir du pétrole,
d'un pinceau et de chiffons pro-
pres pour essuyer.

Les surfaces vernies doivent étre
lavées avec un jet d'eau & basse
pression pour que les ordures et la
boue deviennent molles.

Lorsque les ordures et la boue
sont molles, il faut les déterger
avec une éponge imbibée d’eau et
de «Shampoo».

Polissage

Au cas ou les traitements susdits
ne donnent pas au vernis son éclat
normal, ou la surface vernie a la
suite de manque de soins a été
endommagée a cause du saleil, de
la poussiére ou de |a pluig, on doit
effectuer le polissage avec du
Polish ou des produits analogues
du commerce, mais de bonne qua-
lité.



  [image: image39.jpg]On emploie le «Polish» en imbi-
bant un chiffon ou de la ouate et
en frottant légérement les surfa-
ces uniformement avec un mouve-
ment alternatif, non circulaire.

Notice:

Le lavage et le polissage ne doivent jamals
étre effectués au solell, surtout pendant
I'ét¢ lorsque la carrosserie est chaude.

Ne pas employer des chitfons imbibés avec
de I'essence ou du naphte pour laver les
surfaces passées au vernis ou en matiéres
plastiques pour éviter la perte de leur éclat
Naturellement le lavage d'abord, ensuite le
polissage.

Remisage de longue durée

— Nettoyage général du véhicule.
— Démonter I'élément filtrant,
faire tourner le moteur & bas
régime, introduire par le diffuseur
du carburateur 30 cc. d’huile Esso
2-T Motor Oil 40, Shell Super 2-T
Motor Oil, Total 2-T Motor Oil, Che-
vron 2-T Motor Oil, Aral 2-T Motor
Qil.




[image: image40.jpg]— Soulever les roues en appuyant
proprement le triporteur sur deux
cales du bois.

— Vider le mélange du réservoir et
du carburateur.

— Enduire de graisse antirouille
toutes les parties non vernies

— Disjoindre les cables de la bat-
terie, nettoyer les cosses et les
enduire de graisse de vaseline.

Remise en activité
du véhicule

— Remonter les piéces déja
démontées pour le long remisage
et connecter la batterie (voir
schéma installation électrique)
aprés l'avoir contrdlée.

— Vérifier la bougie, la nettoyer ou
si nécessaire, la remplacer.
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1. Pédale commande embrayage 2. Pédale
du frein 3. Pédale d'accélérateur 4. Serru-
16 de contact d’allumage et de démarrage
6. Levier commutateur clignotants 6. Le-
vier commutateur phare-code et comman-
de avertisseur 7.Volant 8. Interrupteur
feux extérieurs 9. Poussoir lave-glace 10.
Levier commande changement de vitesses
11. Levier commande marche AR, (position
vers le haut: marche avant; vers le bas: mar-
che AR) 12, Levier commande du frein de
de sdreté 4 la main 13. Commande starter
14. Levier (rouge) commande chauffage ca-
bine 15. Compteur kilométrique 16. Grou-
pe voyant.(voir & Ia page 23 pour I'identifi-
cation des différents indicateurs).
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[image: image43.jpg]Clé de contact

Position du commutateur «A»: 0: Tout cou-
pé; clé extractable 1: Allumage moteur,
prédisposition au fonctionnement des
groupes et allumage feux extérieurs (stati-
onnement de nul; clé extractable.

Levier commande
indicateurs de direction

Position du levier «Cr: 0: Indicateurs de di-
rection coupés D:Indicateurs & droite S:
Indicateurs & gauche.

Levier de commande
commutation feux

«Bb: Interrupteur pour éclairage extériour.
Positions levier «D» avec interrupteur «Bx
inseré: 1:Feux de position éclairés 2:
Feux «code» éclairés 3: Feux «phare» é
clairés.

N.B. Pour actionner I'avertisseur pousser
vers le haut le levier «D»
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[image: image45.jpg]Installation électrique

1. Avertisseur

2. Feux AV. de direction, ampoules 12V -
21w

3. Projecteur en phare et en code,
ampoules 12 V - 40145 W

4. Feux AV. de position, ampoules 12 V -
4w

5. Essuie-glace

6. Voyant témoin feux de position allu-
més (feu vert), ampoule 12V-12 W

7. Voyant témoin projecteurs en phare
(feu bleu), ampoule 12V -1,2 W

8. Voyant témoin feux indicateurs de
direction (feu vert), ampoule 12 V - 1,2
w

9. Voyant témoin réserve huile (feu vert],
ampoule 12 V- 1,2 W

10. Voyant témoin réserve essence (feu
ambre), ampoule 12 V- 1,2 W

11. Voyant témoin de tension insuffisante
dynamo pour charge batterie (feu
rouge, ampoule 12 V- 12 W

12. Ampoule éclairage compteur kilométri-
que, 12V-1,2 W

13. Commutateur démarrage

14. Régulateur de tension

15. Fusible de protection de 25 A
16. Télérupteur

17. Interrupteur de I'essuie-glace
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19.
. Batterie de 12V - 32 Ah

21

22,

23,

24,
25,

27.

29,
30.
31
32

33,

Interrupteur pour éclairage extérieur
Fusible de 8 A

Commutateur pour éclairage extérieur
avec poussoir avertisseur
Commutateur indicateurs de direction

Plafonnier pour éclairage habitacle,
ampoule 12 V-4 W

Bloc électronique

Bougle d'allumage
Volant-ventilateur

Dynastart

Centrale clignotante

Indicateur niveau réservoir huile
Interrupteur feux AR. d'arrét
Indicateur niveau réservoir essence
Feu AR. de direction, ampoules
12V-21W

Feu AR. de position et d'arrét,
ampoules 12 V - 5/21 W




[image: image47.jpg]Variante pour carrosserie
fourgon

Notice: Les signes -- indiquent
les variations sur [I'installation
électrique pour carrosserie four-
gon.

A. Fusible de protection de 8 A.
B. Ampoule éclairage intérieur
fourgon.

C. Interrupteur a poussoir pour
I'allumage, actionné par le hayon.

Notice: Dans les interventions éventuelles
sur linstallation électrique s'assurer en
particulier que les conducteurs qui arrivent
au bloc électronique soient connectés cor-
rectement en respectant les couleurs.

nero = noir, blu = bleu, glallo = jaune,
0sso = rouge, bianco = blanc, viola =
violet, verde = vert, rosa = rose, grigio
=gris, marrone = marron, giallo-gri-
gio = jaune-gris,  giallo-nero = jaune-
noir, bianco-nero = blanc-noir, bianco-
10880 = blanc-rouge, bianco-blu = blanc
-bleu, bianco-verde = blanc-vert, grigio-
nero = gris-noir, grigio-blu = gris-bleu,
grigio-rosso = gris-rouge, verde-nero =
vert-noir, verde-giallo = vert-jaune.
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[image: image49.jpg]Pannes et irrégularités

Lorsque le triporteur présente des
anomalies de fonctionnement il
faut faire les contréles suivants et
prendre les mesures indiquées.

Difficultés de démarrage

Alimentation, carburation, allumage

Filtre, gicleurs, carburateur ou robinet ob-
strués ou sales:

— Déposer et nettoyer avec de I'essence,
sécher & I'air comprimé,

Filtre & air encrassé ou bouché:

— Remplacer la cartouche filtrante (voir
pages 28 et 38).

Starter bloqué en position «fermén:

— Le porter dans la position voulue.
Isolant de la bougie cassé:

— Vérifier la bougie ou la remplacer.
Distance irréguliére entre les électrodes de
la bougie:

— Régler correctement.

Avarie du dispositif générateur:

— Détacher le cable de la bougie et vérifier
si agissant sur la clé d’allumage I'étincelle
jaillit entre I'extrémité du cable et la masse
(s'adresser aux Stations-Service pour des
réparations éventuslles).

Batterie déchargée:

Moteur noyé:

— Démarrage en poussant le véhicule:
tourner la clé du commutateur «A» dans la



  [image: image50.jpg]position «1», engager la 2éme vitesse,
débrayer, pousser le véhicule et prendre
une certaine allure, aprés quoi embrayer.
Avant d’exécuter cette opération vérifier la
position du levier marche arriére, voir para-
graphe «Démarragen, page 17.

Anomalies de fonctionnement

1. Compression insuffisante:

— Vérifier le montage de la bougie et de la
culasse.

2. Déclenchement spontané des vitesses:
— Régler la commande changement de
vitesses; consulter une Station-Service.

3. Consommation élevée et rendement
insuffisant:

Commande starter coincée en position
«ferméen ou bloquée:

— Déplacer le levier de commande dans sa
position normale.

— Graisser la transmission, si nécessaire.
Filtre & air encrassé ou bouché:

— Remplacer la cartouche du filtre (voir
pages 28 et 38).

4. Fonctionnement défectueux des
commandes:

Cébles oxydés dans les gaines:

— Graisser ou, éventuellement, remplacer.
Jeu excessif:

— Régler (S'adresser aux
Stations-Service).

5. Freinage défectusux:

Présence d'air dans les canalisations du
circuit:

— Effectuer la purge d'air (voir page 33).




[image: image51.jpg]Fuite d'huile du circuit:

— Faire réviser les canalisations (Stations -
Services).

Dispositif d'autorégulation des machoires
défectueux:

— S'adresser aux Stations-Services.
Consommation irréguliére du matériel de
frottement:

— Faire réviser les cylindres de frein et le
dispositif d'autorégulation des machoires.
Mangque d'huile dans le réservoir des freins
(sous le tableau de bord):

— Rétablir le niveau dhuile. Voir le tableau
de graissage..

Attention | Ne jamais employer des huiles
ou similaires, car elles endommageraient
tous les joints en caoutchouc.

6. Irrégularité de la transmission:
Défectueux fonctionnement embrayage:
Engranages bruyants:

— Rétablir le niveau d'huile (voir le tableau
de lubrification).

7. Suspensions défectueuses:
Amortisseurs hydrauliques déchargés ou
défectueux:

— S’adresser aux Stations-Services.

8. Installation électrique défectueuse:
Ampoules brilées:

— Remplacer.

Fusibles grillés:

— Remplacer (voir tab. a la page 19).



  [image: image52.jpg]Indicateurs de direction qui ne fonction-
nent pas:

— Vérifier la centrale clignotante et les
ampoules des indicateurs mémes.

Cables disjoints des cosses des appareils
relatifs:

— Refaire la connexion.

Batterie inefficace:

— Voir instructions sur la fiche de la batte-
rie.

— Vérifier la tension de la courroie de la
dynastart (Station- Service, voir page 29).

S, aprés avoir effectué les mesures indi-
quées Pinconvénient persiste encore, le
client doit s'adresser aux Stations-
Services, lesquelles ont I'outillage néces-
saire pour une bonne exécution.




[image: image53.jpg]Caracteristiques

Motor/MoteuriMotore

Einzylinder- Zweitaktmotor/ Monocylindre &
deux temps Monocilindrico a due tempi

Bohrung /Alésage | Alesaggio x
Kolbenhu/ Course/ Corsa

Hubraum/Cyfindrée/Cilindrata

Verdichtung/Taux de compression/
Rapporto di compressione

Vorziindung/Avance & l'allumage
IAnticipo accensione

68 x 60 mm
2179 cm®
86:1
Vor OT. R
Avant PM. H 147+ 1730
Prima del M. §

VergaserfCarburateur/Carburatore

DeliOrto SHB 22/22

Zuindkerze/Bougie/Candela Bosch W 4 AC; Lodge 2HN; Champion L82; AC 430 Z; NGK B7HS

Upersetzungsverhiltnis Motor-Hinterrad

1. Gang - 1.re vit. - 1.a vel.
Rapports de transmission moteur-roue

114847 2. Gang - 2. Vit - 2.2 vel
3.Gang - e vit - 3a vel.

1/2654 Riickwlirtsgung
11557 4.Gang - 4e Vit - 42 vel

19,16 RM Marche arriére = 1/8087

Rapporti di trasmissione motore-ruota

HochstgeschwindigkeitVitesse maxil

Velocita massima (CUNA) 60-64 Km/n
Kraftstofiverbrauch/Consommation/
Consumo (CUNA) 43 Y100 Km

Reichweite/Autonomie/Autonomia

Uberiplus defoltre 330 Km

Tankinhalt
Contenance totale du réservoir
Capacité serbatoio

15 It (Reservorrat 35it)
15 It. (dont 35 It de reserve)
15 It. (compresa riserva 35 It)





[image: image54.jpg]Motorfahrgestell

Pritsche Pritschenlage Geschl. Kasten
Pont normal Pont allongé Fourgon Chassis
Planale Pianale lungo Furgone. Mototelaio
1 i

Oltankinhalt 3 It (Reservorrat 0,75 It)
Contenance du réservolr huile 3 It (dont 075 de reserve)
Capacita serbatoio olio 3 It (compresa riserva 075 It)
Maximale Nutzlast /Charge max. utile
[Portata utile 715 Kg 710 Kg 695 Kg 830 Kg
Leergewicht/Poids total a vide/Peso totale
a vuoto 445 Kg 450 Kg 465 Kg 420 Kg
Gesamtgewicht/Poids total maxi/Peso
massimo complessivo 1160 Kg 1250 Kg
Spurweite
Voie / Carreggiata 1300 mm
Maximale Breite / Largeur maxi
/ Larghezza max. 1480 mm
Radstand
Empattement / Passo 2170 mm
Maximale Lénge / Longueur maxi /
Lunghezza max. 3175 mm 3375 mm 3175 mm
Maximale Hohe/Hauteur maxi/Altezza max 1630 mm 1750 mm 1630 mm
Wenderadius/
Rayon de braquage/ Raggio di volta 3300 mm





[image: image55.jpg]Alimentation
A gravité avec essence.

Allumage

Par groupe électronique avec bobine H.T.
incorporée connectée aux trois sorties de
I'alternateur volant.

Refroidissement

Par ventilateur centrifuge.

Transmission

Du vilebrequin aux roues AR. par I'intermé-
diaire de I'embrayage, changement de
vitesses, engrenages et accouplements
élastiques.

Pot d’échappement

Du type a expansion et a absorption.

Embrayage

Monodisque. Commande par levier sur le
guidon (coté gauche) resp. par pédale et
transmission flexible réglable.

Changement de vitesses

A 4 vitesses, avec engrenages toujours en
contact.
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Electrique avec dynastart, et commande
par clé.

Direction et suspensions

Le tube de direction est pivoté sur I'axe du
moyeu porte roue AV. Suspension avant
réalisée par ressort hélicoidal et amortis-
seur hydraulique coaxial. Pour compenser
la charge de la suspension, la roue AV. a
été inclinée de ca. 1,5° par rapport a l'axe
vertical.

Suspensions AR. indépendantes avec des
bras triangulaires oscillants avec silent-
bloc a flexibilité variable sur chaque roue
et amortisseurs coaxiaux aux éléments
élastiques. Les suspensions AR. sont réali-
sées de fagon a pouvoir accomplir pendant
le fonctionnement une extention plus éle-
vée par rapport aux modéles précédents
pour améliorer le confort de marche.

Le véhicule arrété et sans charge la posi-
tion des roues est expressément inclinée
de ca. 6,5 °; cependant dans les conditions
de pleine charge les roues atteignent une
position verticale.

Freins

A expansion sur les trois roues:

Freins AR. et AV.: hydrauliques, actionnés
par une pédale placés sur le plancher &
droite de la colonne de direction avec
pompe frein & commande directe et réser-
voir d’huile au dessous du tableau de bord.




[image: image57.jpg]Frein de sécurité: mécanique agissant sur
les roues AR: actionné par un levier placé
sous le tableau de bord dans la cabine.

Les freins AV. et AR. sont pourvus de dispo-
sitif d'autorégulation des machoires, qui
rétablit automatiquement et avec conti-
nuité le jeu correcte entre machoires et
tambours indépendamment de la consom-
mation du matériel de frottement.

Cric
Fixe dans la cabine, sous le siége gauche
et assuré au panneau AR. au moyen d'une
courroie élastique. Pour son application
voir figs. 4 la page 32.

Roues

Avec jantes de 3.50" en tole d'acier, o on a
monté les pneus suvantes:

Roues AV: type normal 4.00-12 C-PR6
Roue AR: type radial 4.00-R12 C-PR6

Chassis

Roues AV: type normal 4.00-12 C-PR6
Roues AR: type radial 4.00-R12 C-PR-8



  [image: image58.jpg]Outillage de la trousse

Une clef a tube 17-21 mm. Un tournevis
double (pour vis avec fente normale et avec
empreinte cruciforme).

Différentiel

relié a I'arbre de sortie de boite au moyen
d’engrenages cylindriques. Les planétaires
et les satellites sont coniques.

Deux demi-axes transmettent le mouve-
ment du différentiel aux roues au moyen
d'accouplements élastiques muni d'un di-
spositif de M.A.




[image: image59.jpg]Double circuit de freinage

Double circuit de freinage

1. Réservoir freins hydrauliques

2. Maitre cylindre

3. Pédale du frein

4. Voyant témoin niveau huile des freins





[image: image60.jpg]Les descriptions et les illustrations conte-
nues dans cette publication n'engagent
pas le producteur. La PIAGGIO se réserve
le droit tout en maintenant inaltérées les
caractéristiques essentielles du type ci-
décrit et illustré, d’apporter a un moment
quelconque et sans s'engager a mettre &
Jour en temps opportun cette publication,
toutes les modifications d’organes, de pié-
ces ou de livraison des accessoires, qu'elle
Jugera nécessaires pour toute amélioration
ou pour nimporte quelle exigence techni-
que ou commerciale.




[image: image61.jpg]B 971

PIAGGIO
GRUPPE




Joce 31/01/2009
docTvespa.doc
Page 39 sur 42

